Пример маркировки арматуры санитарно-технической водоразборной (смесителей и кранов) в соответствии с требованиями ГОСТ 19681-2026.
· смеситель
· размер резьбы для подключения к водопроводной сети: G 1/2 
· диапазон рабочего давления: 0,05-0,6 МПа
· схематичное изображение изделия с габаритными размерами:
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· комплектность:
· корпус смесителя
· резиновое уплотнение
· резиновая шайба
· металлическая шайба
· монтажная гайка
· гибкая подводка
· паспорт изделия
· Страна происхождения товара: Китай. 
· Гарантийный срок эксплуатации изделия: 4 года.
· Гарантийный срок эксплуатации аксессуаров, входящих в комплект: 1 год.
· Адрес организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от покупателей: ООО «Арматура санитарно-техническая водоразборная», 103274, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 2.
· Срок службы изделия: 10 лет
· Первый класс коррозионной стойкости покрытия видимой поверхности.
· Дата изготовления: июль 2026
· Декларация о соответствии: №РОСС RU Д-CN.РА01.В.00000/26
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